Minicom

Installation

conf bios des serveurs :

HP proliant DL140
remote access : enabled
serial port mode : 11520 8,n,1
flow control : none
redir after bios : always
terminal type : ansi
vt-utf8 : enabled

TODO

Utilisation

Avant d'utiliser la première fois minicom il convient de le configurer, pour se faire, executer

sudo minicom -s

ensuite paramétrer le port serie qui convient ttyS0 ou ttyS1 “enregistrer la config sous dfl” executer ensuite minicom comme ceci

sudo minicom -o

en bas de la fenetre lorsque la connexion est établie, c'est indiqué connecté.